招标询价供应商通知

1. 安装标准

（一）铁皮穿孔LED发光字体。

（二）字体规格1.45\*1.45米。

（三）固定架采用4\*6\*0.25镀锌方管。

（四）固定架前面用钢板膨胀螺丝固定在女儿墙，后固定架用混凝土浇筑固定。

（五）电路、定时器安装符合国家安装标准。

2、保修期限要求至少一年。

3、营业执照（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）复印件并加盖公章；

4、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）；