消防维保发现问题维修所需材料清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 稳压泵漏水维修 | 标配 | 台 | 1 |
| 2 | 稳压泵电接点压力表 | 标配 | 个 | 1 |
| 3 | 水箱浮球开关 | DN50 | 个 | 1 |
| 4 | 污水泵单向阀 | DN00 | 个 | 2 |
| 5 | 超压泄压阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 6 | 压力表和表弯 | 标配 | 个 | 3 |
| 7 | 湿式报警阀组和信号蝶阀 | DN150 | 套 | 4 |
| 8 | 压力开关和信号蝶阀模块 | 标配 | 个 | 8 |
| 9 | 泵房增设应急灯 | 劳士 | 个 | 4 |
| 10 | 泵房增设照明灯（建议甲方自行安装） |  |  |  |
| 11 | 消防病房除锈刷漆 | 标配 | 项 | 1 |
| 12 | 送风阀模块 | 海湾 | 个 | 4 |
| 13 | 送风阀更换 | 标配 | 个 | 1 |
| 14 | -1层排烟阀无法打开维修 | 标配 | 个 | 3 |
| 15 | 广播维修-1层2层6层9层 | 海湾 | 项 | 1 |
| 16 | 消火栓卷盘喷嘴 | 标配 | 个 | 2 |
| 17 | 应急灯吸顶式 | 劳士 | 个 | 3 |
| 18 | 疏散指示牌更换 | 劳士 | 个 | 60 |
| 29 | 水泵风机无法远程启动 | 海湾 | 项 | 1 |
| 20 | 气体灭火主机调试维修 | 海湾 | 台 | 2 |
| 21 | 消防泵房建议增设排风设备 | 标配 |  |  |
| 22 | 新增设应急灯和疏散指示牌（以实际数量计算） | 劳士 |  |  |